Dokumentation zur Herstellung Totaler Prothesen für OK und UK

Planung (vor der Prüfung!)	Protokollierung
Planungsschritt	Zeit	Check	Änderung
⬜
⬜
⬜
⬜
⬜
⬜
⬜
⬜
⬜
⬜
⬜
⬜
⬜
⬜
⬜
⬜
⬜
⬜
⬜
⬜
⬜
⬜
⬜
Bewertung
Bewertungskriterium	Check
Ausrichtung der Modelle mit Bissnahme an der Okklusionsebene.	⬜
Die sagittalen Aufstelllinien im UK und OK sind vollständig und richtig eingezeichnet (Retromolares Polster mit Mitte, Viererposition, Grundstatik, Außen- und Innenkorrektur).	⬜
Die Aufstellbasen passen schaukelfrei auf die Modelle.	⬜
Die OK-Frontzähne sind nach ästhetischen Kriterien (möwenförmiger Verlauf) aufgestellt.	⬜
Die zentralen Fissuren der Zähne 5-7 verlaufen entlang der definitiven Aufstelllinie. Die Seitenzähne stehen nach Bohrerprobe und Drahtprobe symmetrisch.	⬜
Die 6er stehen im Bereich der ermittelten 6er-Position.	⬜
Die Seitenzähne stehen nach Bohrerprobe und Drahtprobe symmetrisch.	⬜
Die 6er greifen mit den mesiopalatinalen Höckern in die zentralen Gruben der unteren 6er.	⬜
Die Prothesen zeigen eine Gruppenführung bei Laterotrusion (3er/4er; 4er zuerst, 3er folgt im Lauf der Bewegung).	⬜

Die Totalen Prothesen sind bereit zur Anprobe beim Patienten	⬜
Die Totalen Prothesen können so nicht verwendet werden, es sind noch Korrekturen notwendig	⬜
Notwendige Korrekturen:

Erläuterungen

Planen Sie Ihre Totalen Prothesen vor der Prüfung in Stichworten sorgfältig

Planen Sie ungefähre Zeiten für die einzelnen Arbeitsschritte.

Protokollieren Sie durch Ankreuzen bzw. Abhaken.

Protokollieren Sie Abweichungen von Ihrer Planung in Stichworten.

Bewerten Sie Ihre Totalen Prothesen anhand der aufgelisteten Kriterien.

Bewerten Sie, ob die Totalen Prothesen wie hergestellt eingesetzt werden kann, oder ob Korrekturen notwendig wären.